询价采购文件

项目名称：荣昌区人民医院安检系统询价采购

采 购 人：重庆市荣昌区人民医院

编制时间：二〇二一年十二月

第一篇 询价邀请书

一、询价采购内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 预算金额（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| 安检系统 | 1项 | 235000 | 4700 | 本项目不接受联合体投标 |

二、询价资格

询价供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

1. 报名须知：

报名时间：从发出公告起至2022年1月 5日上午9:00点前，工作日每天上午8:00～12:00,下午2:30～5:30到荣昌区人民医院门诊9楼采购办谢老师处进行报名登记。

询价开始时间：2022年1月 5日 10:00时

询价地点：重庆市荣昌区人民医院行政办公楼4楼会议室

报名时请按上述要求携带自制密封标书一式两份加盖齐缝章（一正一副），请在密封标书封面上标注投标单位全称、投标项目、联系人、联系电话以及注明投标正副本份数。

第二篇 供应商须知

一、询价要求

1、响应文件

供应商应当按照询价采购文件的要求编制响应文件，并对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、报价要求

询价报价包括医疗器械或耗材的购买（或制造）费、运输费、保险费、装卸费、安装费、仓储费、检测费、人工费及各种税费等全部费用）。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3、提交响应文件的份数和签署

在响应文件正本中，询价采购文件按响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4、无效询价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效询价，其响应文件将被拒绝：

4.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

4.2响应文件不按规定签字、盖章；

4.3报价超过采购预算；

4.4供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

二、评审原则

本项目评审均采用最低评审价法评审。

三、评审依据

评审的依据为询价文件和响应文件（含有效的补充文件）。询价判断响应文件对询价采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

四、成交原则

1、评审办法

1.1本项目采用最低评标价法，询价将依照本询价采购文件相关规定对质量和服务均能满足询价采购实质性响应要求的供应商所提交的报价价格按照由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备合格资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据采购文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应采购文件的要求。

2.3成交供应商的确定：

2.3.1询价应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人。

2.3.2询价认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.3.3询价将依照评审办法提出成交候选人。

2.4出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.4.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，采购人在荣昌区人民医院官网上发布成交结果公告。

2、成交结果将电话通知中标单位。

3、接到中标通知后三十个日历日内必须来我院完善合同相关手续，逾期视为自动放弃中标资格。

### **第三篇 询价项目技术需求**

安检系统技术需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品类型** | **参数简介** | **数量** | **单位** |
| 1 | 金属探测安检门 | 金属门外观应符合以下技术要求：  a）无裂纹、起泡、腐蚀、明显划痕或永久污渍； b）便于人无障碍地步行通过； c）无能勾扯衣物或划伤皮肤的尖角锐棱； d）无高度超过5mm或头部曲率半径≤2mm的突出物； e）无裸露的导线或悬挂的物体 （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）" 金属门通道空间应符合以下要求： a）高度（Z轴方向）≥1980mm； b）宽度（X轴方向）≥710mm； c）深度（Y轴方向）≤910mm" 室外工作型：≥IP53； 工作温度：-25℃~60℃； 有功功率：≤15W（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 工作电压：AC90V～AC260V、47Hz～64Hz（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章,）； 安检门应配置至少2个≥10寸液晶显示屏，并在两个液晶显示器上均能显示通过人数、报警人数、体温及当前日期、系统状态、报警程度、正常体温值、异常体温值（红色字体）、抓拍人脸图、人脸底库对比图等信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 热成像像素应达到：≥256\*192； 在探测区左右边界各向内≤150mm的区域中，任意一点的辐射磁感应强度均应≤30uT（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 灵敏度：≥2000级可调，支持一键设置所需灵敏度。 金属门安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的45Hz～65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 模式切换：安检门应可在6区、12区、18区三种模式间切换（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 设备应能存储每天通过的人数、报警次数、报警信息、人脸信息等数据，可按时间、通过方向、报警程度等查询历史信息和报警视频录像；同时支持历史信息和视频录像导出功能，而且存储数据≥2000000条。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 设备应配备内置锂电池，并维持系统工作≥10小时以上。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 设备应可按时间、通过方式、通过人数、报警人数进行数据报表查询，可将数据导出为bmp图片或excel文件（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 设备应可实时显示人员通过样机的视频画面，可在显示器端对系统的各个参数进行查询、修改。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 设备应可自动记录物品阈值，并只对超过阈值的物品进行检测报警。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 设备应具有255级不同音量等级设置，报警时长0-30秒可设置，同时能够联网远程报警；具有12种语音报警；可导入100条WAV格式语音报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 安检门应可创建不同用户的权限组，可分配不同用户权限，最大支持20个用户组和128个用户（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 安检门应在报警测试物进入探测区后1s内发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应≤1s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零。 泄露电流：≤0.25mA（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 安检门应具有自检功能，在开机时进行自检并显示检测结果。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 安检门应可实时显示人员通过样机的视频画面，可在显示器端对系统的各个参数进行查询、修改。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 口罩检测：安检门应可对带或不带口罩的受检人脸进行检测，对不带口罩的人脸可联动系统声光报警，具有9种报警音频，同时能够联网远程报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 测温异常后报警响应时间≤1s; （提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 安检门距离测试黑体≤2m，在搭配黑体的情况下，测温示值误差的绝对值均应≤0.3℃（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。  设备厂商具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，提供证书复印件加盖厂商公章。 设备厂商具备标准化良好行为证书（AAAAA级），提供证书复印件加盖厂商公章。 设备厂商具备ISO/IEC 27701:2019 隐私信息管理体系认证证书，提供证书复印件加盖厂商公章。  相关检测报告与设备厂商资质，中标单位3日内提供 | 2 | 套 |
|
| 2 | 智能X射线检查系统 | （1）传送带速度≥0.2m/s，传送带最大负荷≥250Kg。 （2）通道尺寸: ≥650mm（宽）\*500mm（高） （3）穿透力≥46mm，线分辨力≥40AWG。 （4）空间分辨力垂直：≥0.8mm 水平：≥0.8mm。 （5）辐射安全指标：单次剂量≤2.3 μSv(μGy)，泄露剂量≤0.1μSv/h(μGy/h)。 （6）噪音级≤58dB。 （7）供电AC 220V～240V。 （8）功耗（典型值）≤ 450W，最大功耗1KW。 （9）智能分析：支持12种物品识别，如刀具、枪支、喷灌、液体、打火机、烟花爆竹、指虎、警棍、手铐、电子产品、雨伞、钝器等违禁物品。 （10）根据危险等级，触发声光报警（报警IO输出）、语音提示、平台报警、屏幕提示等。 （11）可对可编程键、成像显示（垂直镜像、最大放大倍数）、扫描方式设置（双向、方向、强扫、节能）、行李计数器、人包关联等功能进行设置。 （12）具有彩色/黑白、局部增强、超级增强、边缘增强、图像扫描、有机物剔除、无机物剔除、混合物剔除、图像反色、高能穿透加强、低能穿透加强、加亮、减暗、可疑有机物增强Z7/Z8/Z9、难穿透报警、智能叠加、垂直翻转、伪彩色等功能。 "（13）超薄物检测功能  当被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测，可支持最薄金属厚度≤0.05mm（结果：使用0.05mm 厚铁薄片进行，成像颜色为蓝色）。（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。 "（14）内置出入口鱼眼相机功能  1）内置出入口鱼眼相机,能完整摄录行人将包裹放到输送带过程的全景画面；  2）鱼眼相机录像可自动存储到系统硬盘中。（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。" "（15）双显示模式功能  1）支持2 组异源显示输出画面，2 组显示输出均可配置为安检模式或监控模式画面；  2）安检模式可以输出危险品智能识别界面，显示X 光过包图像及危险品智能分析结果，同时支持画中画模式（最大叠加4 路网络摄像机画面）；  3）监控模式可以输出视频监控画面，最大可支持9 路视频画面同时显示；  4）支持同时输出2 路X 射线图像，且2 路X 射线图像可同时采用不同的图像处理方式（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。" "（16）智能识别图像预览功能  可对进入的X 射线检查系统的包裹成像图像保存并进行智能分析，对包裹内危险品按照危险品类型、危险等级进行框选并叠加类型名称、物品相似度，框选和叠加信息能跟随包裹移动，支持全屏显示预览画面； 支持实时同步安检机成像画面，从包裹成像完全显示到设备识别出包裹中危险品时间应≤200ms； 支持对含危险品的包裹截图在AI 行包预览面板展示，至少支持100 个包裹回放，双击包裹截图后可查看图片详细信息，图片详细信息中包含操作用户、包裹危险品列表、危险品相似度等信息，支持通过鼠标滚轮对包裹画面进行放大或缩小；  支持对预览叠加框进行配置，可配置叠加智能框、文字背景颜色、相似度、物品名称（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。" "（17）枪支及枪支部件仿真物识别率  设备可对X 射线成像的图像进行分析，并标记显示可疑物的大小尺寸，检出率应≥96%（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。" "（18）报警功能  当识别到危险品图像时应能发出危险品语音报警、报警联动、报警上传、触发蜂鸣器报警并记录日志；当有硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突事件发生时，系统可在客户端软件给出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录；客户端软件具有报警提示，确认后可手动删除报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。" "（19）简单背景环境危险品识别率  可对X 射线成像的图像进行分析，并标记可疑物，检出率应≥99%，可疑物如下：匕首1（单刃）、尖刀、折叠刀、塑料瓶装脉动、劲酒、塑料瓶酒精、塑料瓶装汽油、保温杯、手枪模拟物、喷罐（西兰空气清新剂）、易爆物（烟花爆竹）（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。" "（20）联网通信功能  支持网络远程访问；支持通过客户端软件访问鱼眼摄像机实时视频画面、安检机X 射线图像通道视频画面；支持包裹图片、报警危险等级、物品类型、报警时间、数据报表（总过包量、各危险等级过包量、各物品类型过包量）等数据上报到安检平台并展示；支持远程客户端对设备校时。（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。" "（21）报警功能  当识别到危险品图像时应能发出危险品语音报警、报警联动、报警上传、触发蜂鸣器报警并记录日志；当有硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突事件发生时，系统可在客户端软件给出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录；客户端软件具有报警提示，确认后可手动删除报警提示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。" "（22）报表统计功能  支持根据不同物品类别生成指定时间段内的行包报表数据，报表数据支持通过USB或网络导出为表格或图片。（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。" "（23）语音广播功能  支持上传语音文件，并设定在不同时间段内循环/定时语音广播不同的语音文件。（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。" "（24）图像导出权限校验功能  导出图片时需要权限校验，无权限用户无法导出图片。（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）" "（25）复杂背景环境危险品识别率  可对X 射线成像的图像进行分析，并标记可疑物，检出率应≥99%，可疑物如下：匕首（双刃）、尖刀、折叠刀、塑料瓶装汽油、喷罐（西兰空气清新剂）、手枪模拟物、四指指虎、手铐、易爆物（烟花爆竹）。（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。" "（26）智能识别配置功能  支持对接从左向右、从右向左不同运动方向的过包画面识别；支持高、中、低3 个等级的算法灵敏度设置；支持配置不同功能的算法模型，切换模型立即生效，不需要重启设备；支持配置不同违禁品智能识别的开关及报警联动、危险等级、报警延时、上报平台的相似度阈值等。（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。" （27）可存储≥2,000,000 幅图像；存储的图像应包含图像生成时间、操机员ID、设备识别号等信息；当图像数据量达到设定的存储数量限值时，系统应能够自动删除起始数据。（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。 "（28）智能识别显示和存储功能  具有包裹抓拍图片检索回放功能，可通过物品类型（刀具、液体、喷罐、枪支、打火机、烟花爆竹、警棍、手铐、指虎、雨伞、金属杆、小型电子产品、大型电子产品、充电宝、钥匙、硬币、等）、日期进行检索，回放时可放大或缩小查看抓拍图片，支持通过USB 或网络导出原图及标注图；支持图片详细信息查看，显示包裹危险品信息内容及相似度、用户信息；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。" "（29）危险品智能识别功能  可对安检机透视图像进行分析，通过不同颜色方框框选可疑物品提示，给出声光告警，并通过不同颜色的文字标记,可疑物品名称分别为：刀具、液体、压力罐、打火机、易爆物（烟花爆竹）、警棍、手铐、指虎、雨伞、电子产品、充电宝、钝器（包括扳手、螺丝刀、锤子、斧头、钳子）、枪支（包括手枪、步枪、子弹、弹匣、套筒、枪管、握把）（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。" （30）支持将每个包裹的透视图像、通道入口视频、通道出口视频、放包人员的人脸图像进行关联存储和查询（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。 （31）支持包裹图片、报警危险等级、物品类型、报警时间、数据报表（总过包量、各危险等级过包量、各物品类型过包量）等数据上报到安检平台并展示；（提供公安部有效检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）。 （32）具环保部门出具的安全辐射许可证，对人体（包括孕妇）无害。  （33)安检机操作台，标配，含2个≥21.5寸高清宽屏显示器、1个安检机专用键盘。  （34)安检机接物架，用于安检机过包时承接行李包裹。  （35）为保证系列的兼容性，2个设备为同一品牌。  （36）相关检测报告与设备厂商资质，中标单位3日内提供。 | 1 | 套 |

第四篇 询价项目商务需求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

自合同签订之日起30天内交货，根据采购方要求，安装至指定位置，并根据采购方需求进行现场安装调试。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

本次采购物品免费质保期为二年。

（二）售后服务内容

中标供应商在服务质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1提供项目相关内容的培训服务，直至采购人能正常使用。

1.2电话咨询

中标供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.3现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在4小时内采取相应响应措施，24小时内派遣相关技术人员到采购人处进行解决，保证采购人能正常使用。

2、质保期满后服务要求

2.1质量保证期满后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

2.2质量保证期满后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，只收取人工及材料成本费。

三、付款方式

1、付款方式：转账支付

2、支付方式：项目验收合格后30日内支付合同金额的95%，剩余5%在质保期满后无质量问题30日内无息支付。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

六、附件、图纸及包装要求

以实际为准。

七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## **第五篇 合同草案条款**

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过询价采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照询价文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按询价采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 询价项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 询价项目商务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照询价文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式（根据项目情况自拟）

## 第六篇 响应文件格式要求

一、经济部分

（一）询价报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）响应技术参数（或技术指标）

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务时间、质量保证期、售后服务条款等。（包括但不限于）

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）税务登记证（副本）复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）上一年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织提供响应截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件

（七）书面声明（格式）

（八）社会保险缴纳证明材料

（九）特定资格条件证明文件或资料

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

### **一、经济部分**

**（一）询价报价函**

**询价报价函**

**（采购人名称）：**

**我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价项目的询价。**

**1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，最终报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。**

**2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份。**

**3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。**

**4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及询价评审办法。**

**5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价采购文件》之规定给予惩罚。**

**6、我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。**

**7、我方同意按询价文件规定，交纳询价采购文件要求的保证金。**

**8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。**

**供应商（公章）：**

**地址：**

**电话： 传真：**

**网址： 邮编：**

**联系人：**

**年 月 日**

**（二）分项报价表明细**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（型号）** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |

**注：1、供应商应完整填写本表，分项报价之合应与总价相同。**

**2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。**

**供应商名称（公章）：**

**年 月 日**

### **二、技术部分**

**（一）响应产品技术规格、参数（或技术指标）。**

**（二）技术响应偏离表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目技术要求** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**供应商： 法定代表人授权代表：**

**（供应商公章） （签字或盖章）**

**年 月 日**

**注：**

**1.本表即为对本项目“第三篇 询价项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；**

**2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”及原因；**

**3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；**

**4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）**

**5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。**

### 

### **三、商务部分**

**（一）商务要求响应情况：****交货时间、质量保证期、售后服务条款等（包括但不限于）。**

**（二）商务响应偏离表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目商务要求** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**供应商： 法定代表人授权代表：**

**（供应商公章） （签字或盖章）**

**年 月 日**

**注：**

**1.本表即为对本项目“第四篇 询价项目商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；**

**2.该表必须按照商务要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”及原因。**

**3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；**

**4.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。**

**（三）其它优惠承诺（格式自定）**

### 

### **四、资格条件及其他**

**（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照**

**（二）组织机构代码证复印件**

**（三）税务登记证（副本）复印件**

**说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。**

**（四）法定代表人身份证明书（格式）**

**项目名称：**

**致： （采购人名称）：**

**（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。**

**特此证明。**

**（供应商公章）**

**年 月 日**

**（附：法定代表人身份证正反面复印件）**

**（五）法定代表人授权委托书（格式）**

**项目名称：**

**致： （采购人名称）：**

**（供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。**

**我单位对被授权人的签字负全部责任。**

**在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。**

**被授权人： 供应商法定代表人：**

**（签字或盖章） （签字或盖章）**

**（附：被授权人身份证正反面复印件）**

**（供应商公章）**

**年 月 日**

**（六）上一年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织提供响应截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件**

**（七）书面声明**

**项目名称：**

**致： （采购人名称）：**

**（供应商名称）郑重声明：我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。**

**特此声明。**

**（供应商公章）**

**年 月 日**

**备注：供应商须提供**

**1. 信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）**

**1.1“信用信息”查询结果；**

**1.2“失信被执行人”查询结果；**

**1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果。**

**2. 中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）**

**“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。**

**（八）社会保险缴纳证明材料**

**缴纳社会保险的证明材料指：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。**

**（九）特定资格条件证明文件或资料**